Faltrollladen

Ausführung Regapak mit 2-Stab-Version (Nischentiefe 125 mm) und Regatripak mit 3-Stab-Version (Nischentiefe 160 mm) aus beweglichen Alustäben 40x8 mm hohl oder ausgeschäumt mit FCKW-freiem Polyurethan für eine bessere Schallisolation. Bewegliche Stabverbindungen aus rostfreiem Edelstahl für Luft- und Lichtdurchlass mit einem Stababstand von 9 mm, mit beidseitiger Zwangsfaltung aus Edelstahl und integrierter mechanischer Hochschiebesicherung im Sturzbereich. Untersicht aus stranggepresstem Aluminium als Tragsystem für Stabpaket und unterem Nischenabschluss, einbrennlackiert in Standard Farben wie Rollladenpanzer. Transportwelle aus stranggepresstem Aluminium. Endschiene 40x8 mm und Führungsschiene 19x37 mm aus stranggepresstem Aluminium farblos anodisiert oder in Standard Farben einbrenn- lackiert, beide mit witterungs- und UV-beständigen Geräuschdämmungseinlagen.